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TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANO: Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için gerekli olan alüminyumdan mamul çıtaları veya bunların yerini tutacak alçı ayaklarını,
BIÇAK MASTAR: Anoların aralarına alçı çekmekte kullanılan bir ucu keskin, bir ucu küt el aletini,
ÇENTİK: Parlak yüzeylerde çekiç veya benzeri el aletleriyle açılan oyukları,
ÇIRPI İPİ: Teraziye alınan yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,
ISCO-08: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,
İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,
KÖŞE PROFİLİ: Dış köşelerin darbe dayanımını artırmak ve yüzey dikliğini sağlamak amaçlı köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu profilleri, 

MAKİNE ALÇISI: Perlitli ve iri taneli, yüzey kapatma özelliğine sahip, kolay işlenebilir, en az 7mm en fazla 25mm kalınlıklarda uygulanabilir (tek kat uygulama kalınlığından daha kalın uygulanacaksa maksimum uygulama kalınlığı donduktan sonra ikinci veya gerekliyse üçüncü katlar uygulanır), insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen, makine ile uygulanan alçı çeşidini,
LAZERLİ KOT TAŞIMA TERAZİSİ: Bir kotun üzerine monte edilmiş, dönerek lazer ışını gönderen ve bir mekanı yatay da ve düşeyde teraziye almak için kullanılan lazerli aleti,
METRAJ: Proje kapsamında yapılacak her iş kaleminin miktarını gösteren listeyi,
PERDAH ALÇI: İnce sıva, alçı sıva veya alçı levha üzerine uygulanan boya öncesi son kat alçı çeşidini,
SIVA ALÇISI: Perlitli ve iri taneli, yüzey kapatma özelliğine sahip, kolay işlenebilir içinde tek seferde uygulama kalınlığının en az 5mm—en fazla 25mm olacak şekilde (tek kat uygulama kalınlığından daha kalın uygulanacaksa maksimum uygulama kalınlığı donduktan sonra ikinci ve ya gerekliyse üçüncü katlar uygulanır), insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen, elle uygulanan alçı çeşidini,
SİSTİRE: Alçı yüzeylerindeki pürüzleri almak ve dolgu yapmak için kullanılan yapı gerecini,
ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan aracı,
TİRFİL: Duvarda pürüzsüz yüzey elde etmek için kullanılan bir tür malayı, 
YÜZEY BAĞLAYICI ASTAR: Pürüzsüz yüzeylerde alçının tutunmasını sağlamak için kullanılan alçı sıva astarını,
ifade eder.
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1. GİRİŞ

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır. 

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. 

2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten, makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.
2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7123 (Sıvacılar)
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği 

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu 

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) açık ve kapalı mekanlarda çalışır. Çalışma ortamı tozlu olabilir. Alçı Sıva Uygulayıcısının yüksekte çalışma yapması ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. 

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 
Alçı Sıva Uygulayıcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir. 
3. MESLEK PROFİLİ
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri
	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	A
	İş organizasyonu yapmak

(devamı var)
	A.1
	İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak
	A.1.1
	Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır.

	
	
	
	
	A.1.2
	İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

	
	
	
	
	A.1.3
	Oluşabilecek aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

	
	
	
	
	A.1.4
	Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

	
	
	
	
	A.1.5
	Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

	
	
	
	
	A.1.6
	İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

	
	
	
	
	A.1.7
	İletişim araçlarını yanına alır.

	
	
	
	
	A.1.8
	Çalışacağı alanın ve iş ekipmanlarının gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

	
	
	
	
	A.1.9
	Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

	
	
	
	
	A.1.10
	Çalışma alanına en yakın sağlık kuruluşunun yeri hakkında bilgi sahibi olur.

	
	
	A.2
	İş öncesi hazırlık yapmak
(devamı var)
	A.2.1
	Kullanacağı araç gereçlerin teminini yapar.

	
	
	
	
	A.2.2
	Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse temizliğini ve bakımını yapar.

	
	
	
	
	A.2.3
	Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

	
	
	
	
	A.2.4
	Yüzey üzerindeki yağ, kir, pas, toz, küf ve lekeleri temizler, gevşek ve dökülen kısımları onarır.

	
	
	
	
	A.2.5
	Yüzeyin nemini kontrol eder. 


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	A
	İş organizasyonu yapmak
	A.2
	İş öncesi hazırlık yapmak
	A.2.6
	Uygulamayı etkileyecek hava akımı varsa, ortamdaki açıklıkları uygun malzeme ile kapatır.

	
	
	
	
	A.2.7
	Kalıpları elle ve gözle kontrol eder, gerekliyse temizliğini yapar.

	
	
	
	
	A.2.8
	Projeye göre metraj çıkarır.

	
	
	
	
	A.2.9
	Gerekli durumlarda basit iş iskelesi kurar, söker veya kurulup sökülmesini sağlar. 

	
	
	A.3
	İş programı yapmak
	A.3.1
	Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

	
	
	
	
	A.3.2
	Kullanılacak malzemelerin çalışma alanına getirilmesini sağlar.

	
	
	
	
	A.3.3
	İş başlama ve iş bitiş süresini belirler.

	
	
	A.4
	Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak
	A.4.1
	Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

	
	
	
	
	A.4.2
	İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

	
	
	
	
	A.4.3
	Yapı teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

	
	
	A.5
	Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak
	A.5.1
	Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

	
	
	
	
	A.5.2
	Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını sağlar.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	B
	Alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek
	B.1
	Yüzeyi hazırlamak
	B.1.1
	Çok parlak yüzeylerde uygun astar kullanır veya çentikleme yapar.

	
	
	
	
	B.1.2
	Yüzey çok kuru ise nemlendirir.

	
	
	
	
	B.1.3
	Duvar yüzeyindeki çatlak ve delik bölgelere ön dolgu yapar.

	
	
	
	
	B.1.4
	Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı ile yapıştırır.

	
	
	B.2
	Anoları hazırlamak
	B.2.1
	Temizlediği yüzeye kullanacağı mastara uygun ölçülerde alçı ile alimünyum anoları yapıştırır.

	
	
	
	
	B.2.2
	Alimünyum ano kullanmıyorsa alçıdan ano hazırlar. 

	
	
	
	
	B.2.3
	Ano aralıklarını kullanacağı mastar aralığında duvar yüzeyine yerleştirir.

	
	
	
	
	B.2.4
	Bütün anoların terazisinde ve gönyesinde olup olmadığını kontrol eder.

	
	
	B.3
	Gerekli yerlere köşe profilini yerleştirmek
	B.3.1
	Köşe profilini duvar yüksekliği kadar keser.

	
	
	
	
	B.3.2
	Hazırladığı alçıyla gerekli yerlere köşe profillerini yapıştırır.

	
	
	
	
	B.3.3
	Artan alçıyı köşe profilleri üzerinden mala ile sıyırır.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	C
	Makine ile alçı sıva yapmak
	C.1
	Makine alçısını hazırlamak
	C.1.1
	Makine haznesine alçıyı boşaltır.

	
	
	
	
	C.1.2
	Makine üzerindeki su seviyesi ayar düğmesini kullanarak üretici talimatına uygun su ve alçı oranını ayarlar.

	
	
	
	
	C.1.3
	Sıva makinesinden gelen harcın akma ve yığılma yapmayacak bir kıvama gelmesini bekler.

	
	
	C.2
	Alçı harcını yüzeye uygulamak
	C.2.1
	Alçı harcını ano çıtalarının arasına yatay bir hat izleyecek şekilde makine ile püskürterek doldurur. 

	
	
	
	
	C.2.2
	Harcı yüzeye üretici firmanın talimatına uygun kalınlıkta uygular.

	
	
	
	
	C.2.3
	Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır.

	
	
	
	
	C.2.4
	Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın kontrollerini yapar.

	
	
	
	
	C.2.5
	Yüzeydeki pürüzlenmeleri giderir.

	
	
	
	
	C.2.6
	Uygulama yapılan yüzeyin niteliğine göre ilk mastardan sonra üretici firma talimatı ve ortam sıcaklığına uygun olarak ikinci mastarı yapar.

	
	
	C.3
	Anoların yerini doldurmak


	C.3.1
	Ano çıtalarını alçıyı kırmadan çıkarmaya dikkat eder.

	
	
	
	
	C.3.2
	Çıkan ano çıtalarının boşluklarını kullanmış olduğu alçıyla doldurur.

	
	
	C.4
	Çelik mala ile rötuş yapmak
	C.4.1
	Üretici firmanın talimatına ve ortamın sıcaklığına göre sıva yüzeyindeki sertleşmeyi kontrol eder.

	
	
	
	
	C.4.2
	Yüzeyi ıslatarak, alçı içerisindeki ince malzemenin yüzeye çıkmasını sağlar ve yüzeyi tirfiller.

	
	
	
	
	C.4.3
	Tirfilleme işleminden sonra çelik mala ile yüzeyi parlatır.

	
	
	
	
	C.4.4
	İç köşeleri iç köşe malası ile düzeltir. 

	
	
	
	
	C.4.5
	İç köşelerde ve duvarın diğer bölümlerinde gerekli ise alçı rendesi ile düzeltme yapar.

	
	
	
	
	C.4.6
	Yüzeye su atarak, parlak, sert ve sırlı yüzey elde edinceye kadar spatula ile perdah yapar.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	D
	Elle alçı sıva yapmak
	D.1
	Elle yapılan alçıyı hazırlamak
	D.1.1
	Üretici firma talimatına uygun olarak su ve alçı oranını ayarlar. 

	
	
	
	
	D.1.2
	Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde leğendeki suya sepeler ve alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

	
	
	
	
	D.1.3
	Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya elle homojen olana kadar alçıyı karıştırır.

	
	
	D.2
	Ano aralarını alçıyla doldurmak 
	D.2.1
	Alçıyı ano aralarına duvarda ve tavanda üretici firma talimatına uygun kalınlıkta uygular. 

	
	
	
	
	D.2.2
	Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır.

	
	
	
	
	D.2.3
	Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın kontrollerini yapar.

	
	
	
	
	D.2.4
	Yüzeydeki pürüzlenmeleri giderir.

	
	
	
	
	D.2.5
	Uygulama yapılan yüzeyin niteliğine göre ilk mastardan sonra üretici firma talimatı ve ortam sıcaklığına uygun olarak ikinci mastarı yapar.

	
	
	
	
	D.2.6
	Gerekliyse çelik mala ve tirfil kullanarak yüzey düzeltmesine katkı sağlar.

	
	
	D.3
	Anoların yerini doldurmak
	D.3.1
	Ano çıtalarını alçıyı kırmadan çıkarmaya dikkat eder.

	
	
	
	
	D.3.2
	Çıkan ano çıtalarının boşluklarını kullanmış olduğu alçıyla doldurur.

	
	
	
	
	D.3.3
	Üretici firma talimatına ve ortam sıcaklığına göre sıva yüzeyinin sertleşmesini kontrol eder.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	E
	Perdah alçısı yapmak
	E.1
	Yüzeyi hazırlamak
	E.1.1
	Alçı sıva veya alçı levha yüzeyinde yapışmayı engelleyecek yağ, kir, pas, toz, küf ve leke varsa temizler, gevşek ve dökülen kısımları onarır.

	
	
	
	
	E.1.2
	Duvar yüzeyindeki pürüzleri uygun alet yardımı ile giderir.

	
	
	E.2
	Perdah alçısını hazırlamak
	E.2.1
	Üretici firma talimatına göre su ve alçı oranını ayarlar. 

	
	
	
	
	E.2.2
	Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde kaptaki suya sepeler ve alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

	
	
	
	
	E.2.3
	Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya elle homojen olana kadar alçıyı karıştırır.

	
	
	
	
	E.2.4
	Hazır gelen macunu tarifine uygun olarak karıştırarak homojen hale getirir.

	
	
	E.3
	Perdah alçısını yüzeye uygulamak
	E.3.1
	Çelik mala üzerine alınan perdah alçı harcını, aşağıdan yukarıya veya sağdan sola doğru sıyırma şeklinde çift yönlü olarak uygular.

	
	
	
	
	E.3.2
	Sonlamada, çelik malanın iz bırakmamasına dikkat ederek yüzeyleri boyaya hazır hale getirir.

	
	
	
	
	E.3.3
	Hazır macunu yüzeye uygular.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	F
	İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütmek
	F.1
	İş sonu kontrolleri yapmak
	F.1.1
	Elle ve gözle yüzey kontrolü yapar.

	
	
	
	
	F.1.2
	Gerektiğinde spot ve ışık yardımı ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.

	
	
	
	
	F.1.3
	Mastar ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.

	
	
	
	
	F.1.4
	Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar ve zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.

	
	
	F.2
	Çevre temizliği yapmak
	F.2.1
	Kullanılan araç ve gereçleri toplar, temizler ve bakımını yapar.

	
	
	
	
	F.2.2
	Çevre temizliği yapar.


	Görevler
	İşlemler
	Başarım Ölçütleri

	Kod
	Adı
	Kod
	Adı
	Kod
	Açıklama

	G
	Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak
	G.1
	Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak
	G.1.1
	Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

	
	
	
	
	G.1.2
	Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

	
	
	
	
	G.1.3
	Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.


3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar
1. Alçı çeşitleri
2. Alçı sıva makinesi

3. Ano çıtası
4. Çekiç

5. Çırpı ipi
6. Fırça

7. Gönye

8. Harç teknesi
9. İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

10. Kalem 

11. Karıştırıcı mikser

12. Keski 

13. Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi vb.)
14. Lazerli kot taşıma terazisi
15. Maket bıçağı

16. Mala çeşitleri
17. Mastar

18. Maşrapa 

19. Merdiven 

20. Metal kesme makası

21. Metre

22. Murç 

23. Rende 

24. Sıvacı küreği

25. Sistire

26. Spatula

27. Sünger

28. Şakül

29. Terazi

30. Testere 

31. Tirfil
32. Zımpara 
3.3. Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi

2. Alçı hazırlama bilgisi

3. Alçı uygulama bilgi ve becerisi

4. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
5. Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

6. Basit iş iskelesi kurma ve sökme bilgi ve becerisi

7. Basit ölçme ve kontrol bilgisi
8. Çevre koruma standartları bilgisi
9. Depolama bilgisi
10. Ekip içinde çalışma yeteneği 

11. El aletlerini kullanma bilgisi

12. El becerisi
13. El-göz koordinasyon yeteneği
14. Harç karışım miktarları bilgisi

15. İletişim yeteneği

16. İSG bilgisi

17. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
18. Kalite kontrol prensipleri bilgisi
19. Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma bilgisi

20. Macun uygulama teknikleri bilgisi

21. Malzeme bilgisi

22. Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

23. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

24. Mesleki terim bilgisi

25. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği
26. Proje okuma bilgisi
27. Standart ölçüler bilgisi
28. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
29. Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

30. Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi
31. Zamanı iyi kullanma becerisi
32. Zımparalama teknikleri bilgisi
3.4. Tutum ve Davranışlar
1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak
2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak 

3. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek
4. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 

6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 
7. Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak 
8. Ekip içinde uyumlu çalışmak

9. Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak
10. İnsan ilişkilerine özen göstermek 

11. İş disiplinine sahip olmak 

12. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 

13. İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek 

14. Kaliteye dikkat etmek 

15. Kendini geliştirme konusunda istekli olmak
16. Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek 
17. Meslek ahlakına sahip olmak 

18. Planlı ve organize olmak 

19. Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak 
20. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21. Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak 
22. Tedbirli olmak

23. Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25. Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME
Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
� Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.
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