[bookmark: _GoBack]EK - I
EKLER İÇİN GEÇERLİ TANIMLAR
Tebliğde yer alan tanımlara ek olarak;
(1) Güç kaynağı verimliliği: Yüzdesel olarak ifade edilen, standart kaynak koşullarında ve standart kaynak yük gerilimlerindeki çıkış gücünün güç kaynağının maksimum güç tüketimine oranını,
(2) İşlevsiz durum: Gücün açık olduğu ve kaynak devresine enerji verilmediği çalışma durumunu,
(3) İşlevsiz durum güç tüketimi: İşlevsiz durumda watt cinsinden güç tüketimini,
(4) Güç kaynağı: Bir kaynak ekipmanına güç sağlamak amacıyla bir veya daha fazla AC güç çıkışını beslemek için alternatif akımı (AC) kullanan veya AC’yi bir veya daha fazla DC güç çıkışına dönüştüren cihazı,
(5) Kontrol paneli: Kullanıcı ve kaynak ekipmanı arasında kontroller ve göstergeler içeren genel bir işletim arayüzünü,
(6) Ekipman kasası: Ortam nemi ve olası ani etkiler de dâhil olmak üzere ürünü çevresel etkilerden korumayı amaçlayan kasayı,
(7) Batarya: 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde akümülatör, pil ve şarj edilebilir pil olarak tanımlanan ürünü,
(8) Kaynak torçu: Kullanıldığı yere bağlı olarak, sarf malzeme nitelikli elektrota akımın sağlanması dâhil olmak üzere, elektrota kaynak akımının iletilmesi ve ayrıca kullanıldığı yere bağlı olarak, elektrik arc alanına koruyucu gazın da basılması için kullanılan cihazı,
(9) Gaz besleme hortumu: Genel olarak tüp ve koruyucu kapaktan oluşan, kaynak sırasında basınçlı hava ve koruyucu gaz kullanımına, belirli tipteki sıklıkla tüketilen gazlara ve bazen özel çalışma koşulları gerektiren şartlara uygun şekilde, özel olarak tasarlanmış yanıcı gaz (asetilen gibi)  tedarik eden hortumu,
(10) Gaz besleme regülatörü: Gaz akışını ölçmek ve kontrol etmek amacıyla genellikle ölçüm valfi/vanası veya debimetre ile donatılan, temin edilecek yüksek basınçlı gazın, kaynak ekipmanında güvenli şekilde kullanılması amacıyla daha düşük basınç değerlerine düşüşürülmesini sağlayan cihazı,
(11) Kaynak teli sürücüsü: Kaynak teli veya dolgu malzemesini beslemek için kullanılan, itme, çekme veya itme-çekme kombinasyonu tipinde olabilen cihazı,
(12) Fan: Hava gibi gazların akışını sürekli sağlamak için kullanılan, örneğin güç kaynağı için dâhili soğutma sistemi olarak işlev gören döner kanatlı makineyi,
(13) Elektrik besleme kablosu: Uluslararası kabul görmüş kaynak kablosu standartlarının performans ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan elektrik enerjisi besleme kablosunu,
(14) Yetkili servis istasyonu: Kaynak ekipmanlarına tamir ve profesyonel bakım hizmetlerini veren operatörü veya ticari işletmeyi,
(15) Yedek parça: Bir kaynak ekipmanında aynı veya benzer işleve sahip bir parçanın yerini alabilen ayrı bir parçayı,
ifade eder.


EK - II
[bookmark: bookmark153]ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
1. [bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]Enerji Verimliliği Gereklilikleri
1 Ocak 2023’ten itibaren kaynak ekipmanlarının güç kaynağı verimliliği Tablo 1’de belirtilen değerlerden daha az olamaz ve işlevsiz durum güç tüketimi Tablo 1’de belirtilen değeri aşamaz.
Tablo 1
Güç kaynağı verimliliği ve işlevsiz durum güç tüketimi
	
	Asgari güç kaynağı verimliliği
	Azami işlevsiz durum güç tüketimi

	Doğru akım (DC) çıkışlı üç fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 85
	50 W

	Doğru akım (DC) çıkışlı tek fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 80
	50 W

	Alternatif akım (AC) çıkışlı tek fazlı ve üç fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 80
	50 W


[bookmark: bookmark156]Güç kaynağı verimliliği ve işlevsiz durum güç tüketimi ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekliliklerine uygunluk, Ek III'te belirtilen yöntemlere uygun olarak değerlendirilir, ölçülür ve hesaplanır.
2. Kaynak verimliliği gereklilikleri
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren kaynak ekipmanları aşağıdaki gereklilikleri sağlar:
(a) Yedek parçaların bulunabilirliği;
(1) [bookmark: bookmark160]Kaynak ekipmanı imalatçıları, yetkili temsilcileri veya ithalatçıları bir kaynak ekipmanı modelinin son biriminin imalatından itibaren minimum on yıl süreyle en azından aşağıdaki yedek parçaları yetkili servis istasyonlarına sağlar:
(a) [bookmark: bookmark161]kontrol paneli,
(b) [bookmark: bookmark162]güç kaynağı/kaynakları,
(c) [bookmark: bookmark163]ekipman muhafazası,
(d) [bookmark: bookmark164]batarya(lar),
(e) [bookmark: bookmark165]kaynak torçu,
(f) [bookmark: bookmark166]gaz besleme hortumu/hortumları,
(g) gaz besleme regülatörü/regülatörleri
(h) kaynak teli veya dolgu malzemesi sürücüsü,
(i) fan(lar),
(j) elektrik besleme kablosu,
(k) sıfırlama yazılımı dahil yazılım ve donanım yazılımı,
(2) İmalatçılar, bu yedek parçaların yaygın bulunan aletler kullanılarak ekipmana ve parçaya kalıcı hasar vermeden değiştirilebilmesini sağlar.
(3) Bu yedek parçaların listesi ve sipariş verme yöntemi, bir modelin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden itibaren en geç iki yıl içinde ve bu yedek parçaların bulunabilirliğinin sonuna kadar imalatçının, yetkili temsilcinin veya ithalatçının ücretsiz erişilebilen web sitesinde kamuya açık olarak yer alır.

(b) Tamir ve bakım bilgilerine erişim
Bir modelin ilk ünitesinin piyasaya arzından sonra iki yıldan geç olmamak üzere bu Ek’in 2.a.1 maddesinde belirtilen sürenin sonuna kadar imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci aşağıdaki koşullarda, yetkili servis istasyonlarının, kaynak ekipmanının tamir ve bakım bilgilerine erişimini sağlar:
1. İmalatçının, yetkili temsilcinin veya ithalatçının web sitesi, yetkili servis istasyonlarının bilgiye erişim için kaydolma sürecini açıklamalıdır. Böyle bir talebi kabul etmek için imalatçılar, yetkili temsilciler veya ithalatçılar yetkili servis istasyonunun aşağıdaki hususları göstermesini talep edebilir:
(i) Yetkili servis istasyonu, kaynak ekipmanını tamir etmek ve bakımını yapmak için teknik uzmanlığa sahip olmalıdır. Elektrikli ekipman tamircileri için geçerli düzenlemelere uygun hareket etmelidir. (Yetkili servis istasyonu olarak resmi kayıt sistemine yapılan atıf, bu maddeye uygunluğun kanıtı olarak kabul edilir.)
(ii) Yetkili servis istasyonu, talep edilmese dahi faaliyetinden kaynaklanan yükümlülükleri kapsayan mesleki sorumluluk sigortası kapsamında olmalıdır.
2. İmalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçı, yetkili servis istasyonunun talep tarihinden itibaren 5 iş günü içinde kaydı kabul veya reddeder.
Yetkili servis istasyonu kayıt olduktan sonra, istediği tamir ve bakım bilgilerine talebinden sonra bir iş günü içerisinde erişir. Eğer uygunsa, eş değer bir modelin veya aynı ürün ailesinin bir modelinin bilgileri sağlanabilir. Mevcut tamir ve bakım bilgileri;
· açık ve net kaynak ekipmanı tanımlama bilgileri,
· sökme kılavuzu veya sökülmüş görünüm,
· gerekli tamir ve test ekipmanlarının bir listesi,
· bileşen ve teşhis bilgileri (ölçüm için asgari ve azami teorik değerler gibi),
· kablolama ve bağlantı şemaları,
· teşhisle ilgili arıza ve hata kodları (uygun olduğu yerlerde üreticiye özgü kodlar dâhil),
· kaynak ekipmanında depolanan rapor edilen arızaların veri kayıtlarını (uygulanabildiği yerde) ve
· sıfırlama yazılımı da dâhil ilgili yazılımın ve donanım yazılımının kurulumu için talimatları,
içerir.
İmalatçılar, yetkili temsilciler veya ithalatçılar, onarım ve bakım bilgilerine erişim veya düzenli güncellemeleri sağlamak için makul ve orantılı ücretler talep edebilir. Yetkili servis istasyonunun bilgileri ne ölçüde kullandığını hesaba katmayarak erişimi engellemiyorsa, ücret makuldür.
(c) Yedek parçalar için azami teslimat süresi
Bu Ek’in 2.a.1 maddesinde belirtilen süre boyunca, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci siparişi aldıktan sonra 15 iş günü içerisinde kaynak ekipmanı için yedek parçaların yetkili servis istasyonlarına teslim edilmesini sağlar.
Bu sağlanabilirlik bu ekin 2.b maddesine göre kayıtlı yetkili servis istasyonlarıyla sınırlı olabilir.
(ç) Kaynak ekipmanı ekranındaki bilgiler
Kaynak ekipmanının ekranı bulunması halinde, bu ekran kaynak teli veya dolgu malzemesi kullanımının gram / dakika veya eş değer standart ölçü birimleri cinsinden gösterilmesini sağlar.
(d) Kirliliği önlemek için malzeme geri kazanımı ve geri dönüşümü için sökme gereklilikleri
İmalatçılar kaynak ekipmanının 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen malzemelerin ve elemanların yaygın olarak kullanılan aletlerle sökülebilecek şekilde tasarlanmasını sağlar.
İmalatçılar Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yükümlülükleri yerine getirir.
3. Bilgi gereklilikleri
Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren imalatçılar, yetkili temsilciler veya ithalatçılar bir kaynak ekipmanı modelinin ilk biriminin piyasaya arz edilmesinden itibaren en az 10 yıl boyunca ücretsiz erişime açık internet sitesinde, kullanım kılavuzunda yer alan aşağıdaki bilgileri, montajcılar ve son kullanıcılar için sağlar:
(a) ürün tipi,
(b) üreticinin adı, tescilli ticari adı ve kendisiyle temasa geçilebilecek kayıtlı adresi,
(c) ürün modeli tanımlayıcısı,
(d) güç kaynağı verimliliği (% olarak),
(e) işlevsiz durum güç tüketimi (watt olarak),
(f) eş değer modellerin bir listesi,
(g) kullanım ömrü sonunda geri dönüşümüne ve bertarafına ilişkin bilgiler,
(h) bileşen düzeyinde 1 gramdan daha yüksek gösterge miktarlarında bulunan kritik hammaddelerin bir listesi ve varsa bu kritik hammaddelerin bulunduğu bileşen(ler)in bir göstergesi,
(i) temsili kaynak kılavuzu ve programları için koruyucu gaz kullanımı göstergesi,
(j) temsili kaynak kılavuzu ve programları için kaynak teli veya dolgu malzemesi kullanımı göstergesi,
Aşağıdaki bilgi kaynak ekipmanının üzerindeki plakada bulunur:
(1) imalat yılı.


EK- III
ÖLÇÜMLER VE HESAPLAMALAR
Ölçüm ve hesaplamalar, bu Tebliğin gerekliliklerine uyum sağlanması ve uygunluğun doğrulanması amacıyla, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde bu amaç doğrultusunda referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlar kullanılarak veya genel olarak tanınan, en son teknolojiyi dikkate alan ve belirsizliği düşük kabul edilen sonuçlar üreten güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir diğer yöntemler kullanılarak yapılır.


[bookmark: bookmark167][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark207][bookmark: bookmark208]EK – IV
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ AMAÇLI DOĞRULAMA YÖNTEMİ
Bu Ek'te tanımlanan doğrulama toleransları, yalnızca ölçülen parametrelerin Bakanlık tarafından doğrulanmasıyla ilgili olup imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından teknik dosyadaki değerleri belirlemek veya uygunluğu sağlamak amacıyla bu değerleri yorumlamak veya herhangi bir surette daha iyi bir performans bildirmek için izin verilen tolerans olarak kullanılamaz.
Bu Tebliğde belirtilen teknik dosyada veya temin edilen herhangi bir dokümanda yer alan parametrelerin herhangi birini daha iyi bir seviyeye çıkarmak amacıyla, test edildiğini (örneğin test koşulları veya test çevrimini öğrenerek) algılama ve test sırasındaki performansını özellikle otomatik olarak değiştirme özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanan modelin ve tüm eş değer modellerinin uygun olmadığı kabul edilir.
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu Tebliğde yer alan gerekliliklere bir ürün modelinin uygunluğu doğrulanırken Bakanlık aşağıdaki yöntemi uygular:
1. [bookmark: bookmark242]Bakanlık modelin tek bir birimini doğrular.
2. Aşağıdaki koşulları karşılaması durumunda modelin geçerli olan gerekliliklere uygun olduğu kabul edilir:
(a) Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-IV’ünün birinci paragrafının ikinci fıkrası uyarınca teknik dosyada verilen değerler (beyan edilen değerler) ve uygulanabilir hallerde, bu değerleri hesaplamak için kullanılan değerler; imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci için, anılan paragrafın üçüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca yapılan ilgili ölçümlerin sonuçlarından daha olumlu olmaz, ve
(b) Beyan edilen değerler bu Tebliğ’de belirtilen tüm gereklilikleri karşılar ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından yayınlanan herhangi bir gerekli ürün bilgisi imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci için beyan edilen değerlerden daha olumlu değerler içermez, ve
(c) Bakanlık modelin bir birimini kontrol ettiğinde imalatçının, ithalatçının veya yetkili temsilcinin bu Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun bir sistemi devreye soktuğunu tespit eder, ve
(d) Bakanlık modelin bir birimini kontrol ettiğinde söz konusu model bu Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki gerekliliklerle, Ek-II'nin 2’nci maddesindeki kaynak verimliliği gereklilikleriyle ve Ek-II’nin 3’üncü maddesindeki bilgi gereklilikleriyle uyum sağlar, ve
(e) Bakanlık modelin bir birimini test ettiğinde, belirlenen değerler (ilgili parametrelerin test sırasında ölçülen değerleri ve bu ölçümlerden hesaplanan değerler) Tablo 2'de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olur.
3. Bu ekin 2(a), 2(b), 2(c) veya 2(d) maddelerinde belirtilen sonuçların gerçekleştirilememesi halinde, modelin ve bütün eş değer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
4. Bu ekin 2(e) bendinde belirtilen sonuçların gerçekleştirilememesi halinde, Bakanlık test etmek için aynı modelden 3 ilave birim seçer. Alternatif olarak, seçilen üç ilave birim, bir veya daha fazla eş değer model olabilir.
5. Bu üç birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalamasının Tablo 2’de verilen ilgili doğrulama toleranslarına uygun olması durumunda, modelin uygulanabilir gerekliliklerine uygun olduğu kabul edilir.
6. Bu Ekin 5 inci maddesinde belirtilen sonuç elde edilemezse, modelin ve bütün eş değer modellerin bu Tebliğe uygun olmadığı kabul edilir.
7. Bakanlık, bu Ekin 3 ve 6 ncı maddelere göre modelin uygunsuzluğuna dair karar alınmasından sonra, ilgili tüm bilgileri Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Komisyonu’na ve Üye Ülkelerin ilgili otoritelerine gecikmeksizin iletir.
Bakanlık Ek-III’te belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemlerini kullanır.
Bakanlık sadece Tablo 2’de yer alan doğrulama toleranslarını uygular ve bu ekte belirtilen gereklilikler için sadece 1 ila 7 nci maddelerde tanımlanan yöntemi kullanır.  Tablo 2'deki parametreler için, uyumlaştırılmış standartlarda veya diğer herhangi bir ölçüm yönteminde belirtilenler gibi başka hiçbir doğrulama toleransı uygulanmaz.
Tablo 2
Doğrulama toleransları
	Parametreler
	Doğrulama toleransları

	Güç kaynağı verimliliği (%)
	Belirlenen değer (*) beyan edilen değerin % 2'sinden daha az olamaz.

	İşlevsiz durum güç tüketimi (watt)
	Belirlenen değer (*) beyan edilen değeri %10’dan daha fazla aşamaz.

	(*) 4. maddede belirtildiği gibi test edilen üç ek birim olması durumunda, belirlenen değer, bu üç ek birim için belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması anlamına gelir.
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EK-V
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ ÖLÇÜTLER
Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin Ek-I’inin üçüncü bölümünün 2, 3 ve 4 üncü maddelerinin amaçları bakımından aşağıdaki gösterge niteliğindeki ölçütler belirlenmiştir.
Önemli kabul edilen ve ölçülebilir çevresel hususlar için bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasadaki mevcut en iyi teknoloji aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 3
Güç kaynağı verimliliği ve işlevsiz durum güç tüketimi için gösterge niteliğindeki ölçütler
	Ürün tipi
	Güç kaynağı verimliliği
	Azami işlevsiz durum güç tüketimi

	Doğru akım (DC) çıkışlı üç fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 92
	10 W

	Doğru akım (DC) çıkışlı tek fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 90
	10 W

	Alternatif akım (AC) çıkışlı, tek fazlı ve üç fazlı güç kaynağı ile beslenen kaynak ekipmanı
	% 83
	10 W



